**Bosch**

Verkehrsschilderkennung

* Histogram of oriented gratings and linear SVM
* non-max suppression

Erkennung der Fahrbahnlinie

* Kalibrierung der Kamera mit Schachbrett-Bildern
* Anwendung einer Verzerrungskorrektur auf Rohbilder
* Farbtransformationen
* perspektivische Transformation an, um binäre Bilder zu korrigieren ("Vogelperspektive").
* Spurlinienerkennung

Edge detector

canny edge detector

Team

Projekte

Reisebereitschaft